**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕЕЗДАХ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ АВТОМОБИЛЬНЫМ И ГУСЕНИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ**

1. При переправах по льду ЗАПРЕЩАЕТСЯ отклоняться от обозначенной вехами трассы.

2. Движение автомашин и тракторов по переправе должно производиться плавно, без резких торможений и рывков, на пониженных скоростях не более 10 км/час.

3. Одновременное движение по переправе разрешается только в одну сторону.

4. Обгон на переправе ЗАПРЕЩАЕТСЯ. В случае буксировки другой машины (груза) должно выдерживаться расстояние между машинами (грузами).

5. При эксплуатации льда, находящегося на пределе прочности, а также при переправах по-осеннему, недостаточно толстому льду, и весной, когда прочность льда уменьшается, необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности:

* движение колоннами ЗАПРЕЩАЕТСЯ, переправляются по одной машине. Водители транспортных средств должны ехать с открытыми дверцами кабин (у тракторов дополнительно кабины должны быть оборудованы аварийными люками);
* люди должны сойти с автомобилей, тракторов и т.п. и идти пешком за транспортом на расстоянии не менее 50 м. от него.

6. При движении по ледяной дороге водители обязаны:

* соблюдать установленные скорости на каждом участке дороги;
* не допускать резких изменений скоростей, резких торможений, крутых поворотов;
* соблюдать установленный интервал между движущимися транспортными средствами(грузами);
* не допускать обгонов движущегося впереди транспорта.

7. Грузы на транспортных средствах надо тщательно закреплять, а в случае разгрузки не бросать на лёд.